別記様式第６号（第１２条関係）

屋 外 広 告 物 安 全 点 検 調 書

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 許可年月日 | | | 年　　月　　日 | 許可番号 | 第　　　　　　号 | |
| 点検項目 | | | 異常の有無等  （該当する項目に○） | 補強、修繕、取替等の必要なところ | | 処理 |
| 表示面 | １　広告面の著しい汚れ、変色、サビ | | 有 ・ 無 |  | | 済 ・ 未 |
| ２　広告面のはがれ、欠損、変形 | | 有 ・ 無 |  | | 済 ・ 未 |
| ３　部品等の破損、ねじれ | | 有 ・ 無 |  | | 済 ・ 未 |
| 主要部材 | １　構造全体の傾斜、ぐらつき | | 有 ・ 無 |  | | 済 ・ 未 |
| ２　基礎部の亀裂、破傷 | | 有 ・ 無 |  | | 済 ・ 未 |
| ３　鉄骨のサビ、腐食等の老朽化 | | 有 ・ 無 |  | | 済 ・ 未 |
| 支持取付部等 | １　ボルト、ナット、ビス等の緩み、欠落、腐食 | | 有 ・ 無 |  | | 済 ・ 未 |
| ２　接続部分の腐食、変形、隙間 | | 有 ・ 無 |  | | 済 ・ 未 |
| ３　コーキング、溶接部の劣化 | | 有 ・ 無 |  | | 済 ・ 未 |
| ４　柱、壁等取付部周辺の異常 | | 有 ・ 無 |  | | 済 ・ 未 |
| ネオン・照明装置等 | １　蛍光灯、ＬＥＤ、ネオン管等の破損、不発光 | | 有 ・ 無 |  | | 済 ・ 未 |
| ２　照明器具等の取付部の破損、変形、サビ、漏水 | | 有 ・ 無 |  | | 済 ・ 未 |
| ３　その他周辺器具の破損、接続不良 | | 有 ・ 無 |  | | 済 ・ 未 |
| ４　分電盤の腐食、破損 | | 有 ・ 無 |  | | 済 ・ 未 |
| ５　配線経路の腐食、破損 | | 有 ・ 無 |  | | 済 ・ 未 |
| ６　ブレーカー、タイムスイッチ等の劣化、破損 | | 有 ・ 無 |  | | 済 ・ 未 |
| その他 | 点検したところ  （　　　　　　　　　　　　　） | | 有 ・ 無 |  | | 済 ・ 未 |
| 点検日 | | | 年　　　　月　　　　日 | | | |
| 作成者 | | 住所  氏名 | 〒　　　－  　　　　　　　　　　　 　 電話(　　)　　－ | | | |
| 資格等 | □登録試験機関の試験合格者　□点検技能講習修了者　□講習会修了者  □職業訓練指導員免許所持者　□技能検定合格者　□職業訓練修了者  □管理者（上記の資格を有しない者に限る。） | | | |
| ※受付欄 | | | ※備考 | | | |
|  | | |  | | | |

注１　作成者が管理者と異なる場合は、該当する□内に印を付し、点検者の資格等を証する書類又はその写しを添付すること。

２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

３　※欄は、記入しないこと。

４　氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。